CMD Update:
Get PD Version:I2ECUpdate v 0x80==>create FW_ver.txt log version

Load PD Flash:I2ECUpdate l 0x80 64   ==>para1:l or L  para2:PD address para3:size (uint k bytes)  ,after update create LogResult to show pass or fail

Update PD:I2ECUpdate u IT8855_V04.bin 0x80  ==>para1:u or U para2:bin file name para3:PD address 
  